Aller au contenu

Outil 3 sur 3

# Préparation de soirée

Les crépuscules et la durée de nuit noire, la cible la mieux placée, son cadrage dans votre capteur, la gêne lunaire, le budget de poses, le risque de buée, et la mise en station en quinze étapes chronométrées.

#### Ce que fait cette page

Tout ce qui se décide avant de sortir le télescope, puis la procédure à suivre sur le terrain.

Le lieu et la date d'abord : ils déterminent les crépuscules, la hauteur des astres et la phase de la Lune. Ensuite la cible, son cadrage dans votre capteur, le nombre de poses qui tient dans la nuit noire, le risque de buée, et enfin la mise en station étape par étape.

Le lieu et la nuit

Les crépuscules, la durée de nuit noire et la phase de la Lune.

01

## Où, quand, quoi

tout est calculé pour cette nuit-là
Latitude (°)
Longitude (°, est positif)
Fuseau
Nuit du
Type d'objet
Cible
Altitude minimale exploitable (°)

Les mieux placées cette nuit

La cible et sa course

Les objets les mieux placés cette nuit-là, et l'altitude de celui que vous retenez, heure par heure.

02

## La nuit heure par heure

altitude de la cible, de la Lune et du Soleil
votre cible la Lune le Soleil plus la bande est sombre, plus la nuit est noire

Les bandes verticales marquent les crépuscules : civil, nautique puis astronomique. La zone la plus sombre est la vraie nuit noire, celle qui compte pour le ciel profond. La courbe ambre est votre cible, la courbe bleue la Lune — si elles culminent ensemble et que la Lune est brillante, changez de cible ou de nuit.

### Fenêtre d'observation

Crépuscules et nuit noire

### La cible

—

### La Lune

Phase et gêne prévisible

Le cadrage de la cible

Les 110 objets Messier photographiés, posés à leur taille apparente réelle dans votre capteur.

01

## La cible dans votre capteur

110 objets Messier, taille apparente réelle

Choisir la cible

Filtrer par type
Objet
Rotation de la caméra : 0°
Marge autour du champ : 1,4 ×

Le train optique

Focale (mm)
Barlow (×)
Diamètre (mm)
Pixel (µm)
Px largeur
Px hauteur

Le trait pointillé montre le champ que vous auriez sans la Barlow.

Bien cadrés avec ce matériel

02

## Le verdict

### L'objet

—

### Le cadrage

Objet comparé au champ

### La focale idéale

Pour que l'objet occupe 60 % de la largeur

Le budget de poses et le déroulé

Combien de bruts, de darks, d'offsets et de flats, et à quelle heure vous déclencherez.

03

## Budget de poses

bruts, darks, offsets, flats

Réglages de prise

Pose unitaire (s)
Coefficient de temps mort
Pose courte, offsets et flats (s)

Nombre d'images

Bruts
Darks
Offsets
Flats

Le coefficient de temps mort intègre l'écriture de la carte et la latence de l'intervallomètre : 1,2 signifie 20 % de temps perdu entre deux poses.

Le déroulé de la soirée, calé sur la fin du crépuscule astronomique. La mise en station occupe 39 minutes de jour et 40 minutes de nuit, conformément à la procédure.

### Temps par type d'image

### Bilan de la séance

Le risque de buée

Le point de rosée et la marge avant condensation, à relever sur place plutôt qu'en prévision.

température de l'air point de rosée marge avant condensation

La zone colorée est votre marge : confortable au-delà de 5 °C, à surveiller entre 2 et 5, critique en dessous.

01

### Point de rosée

—°C
Td = (H 100)1/8 × (112 + 0,9 T) + 0,1 T − 112
—

T température de l'air [°C] · H humidité relative [%]

Formule valable à pression constante. Relevez l'humidité sur place plutôt qu'en prévision : elle grimpe vite après le coucher du Soleil, et c'est en seconde moitié de nuit que la température chute vers le point de rosée.

tpTempérature de l'air 2
huHumidité relative 80
Marge avant condensation—°C

La mise en station, pas à pas

Quinze étapes chronométrées, du trépied posé au premier déclenchement. Version PC ou raquette GoTo, et une fiche imprimable.

Étape en cours
Aucune — appuyez sur Démarrer
—
Chrono de séance
0:00
en pause
Temps restant estimé
—
—
Avancement
0 %
0 / 0 point contrôlé

Besoin d'un repère sur les deux axes de la monture, l'axe A.D. et l'axe D. ? Le schéma annoté est sur le module Équilibrage du tube.

### Hypothèse de départ

Télescope et monture démontés et déposés. La séquence « de jour » se déroule au crépuscule, avant la tombée de la nuit ; la séquence « de nuit » commence lorsque la polaire est visible.

### Outillage nécessaire

Mes valeurs de référence

À recopier à la main : il n'y a pas de base de données.

Télescopes

SkyWatcher 130/900 | F 900 mm | D 130 mm
SkyWatcher 200/1000 | F 1000 mm | D 200 mm

Oculaires

SkyWatcher Super 25 | f 25 mm | 52°
SkyWatcher Super 10 | f 10 mm | 52°
Explore Scientific 82° | f 6,7 mm | 82°
SkyWatcher LET 2″ | f 28 mm | 56°

Barlow

SkyWatcher DeLuxe | 2 ×
Celestron Luminos | 2,5 ×
Kepler ED | 3 ×

Capteurs

Nikon D3100 | 5,00 µm | 4608 × 3072
Nikon D5600 | 3,89 µm | 6000 × 4000
ZWO ASI224MC | 3,75 µm | 1304 × 976